{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["500tr"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"500tr","index":0,"n_rows":15,"n_cols":5,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[13,1,13,2],[8,1,8,4],[5,0,5,4],[0,3,0,4],[1,0,1,1],[1,2,1,4],[2,0,2,1],[2,2,2,4],[4,0,4,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,null,null,"PHỤ LỤC 01"]
["SỞ Y TẾ NINH THUẬN",null,"CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM"]
["BỆNH VIỆN TỈNH",null,"                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc"]
[]
["DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ\nPHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH"]
["(Đính kèm Thư yêu cầu số: 2662/TYC-BVT  ngày 21/8/2024 của Bệnh viện tỉnh)"]
[]
["Stt","Danh mục","Thông số kỹ thuật","Đvt","Số lượng"]
["I.","Nhóm số 1: Vật tư dùng trong tán sỏi thận qua da"]
[1,"Ống soi mềm điều chỉnh áp lực","* Kênh làm việc:  1.2mm (3.6Fr )\n* Góc uốn: -285 độ; +285 độ\n* Độ phân giải: ≥HD\n* Trường nhìn: ≥120 độ \n* Vùng khả kiến: 3 - 50 mm\n* Chiều dài làm việc: ≤ 650mm \n* Tổng chiều dài: ≤ 915mm\n* Đường kính  của phần chèn: ≤2.5mm \n* Đường kính của phần chèn tối đa : 2.7mm\n* Đường kính đầu xa : ≤2.5mm \nCấu tạo tay cầm thao tác :\n* Kênh làm việc được thiết kế thẳng \n* Có 2 nút điều chỉnh \n* Đòn bẩy tự khoá vô cấp \n* Kênh hút điều chỉnh áp lực thận ","Cái",10]
[2,"Giá đỡ vừa tán vừa hút đầu uốn cong","Cấu tạo : \n+ Đầu Tip có thể uốn cong theo ống soi để tiếp cận đài thận \n+ 2 kênh trong suốt, kênh xuyên lệch góc 45 độ kết hợp lỗ điều chỉnh \náp suất âm bằng cách đóng mở. \n+ Lớp trong cùng được cấu tạo từ 4 lớp PTFE hoặc tương đương. \n+ Lớp ngoài được phủ lớp ưa nước hoặc tương đương.\n+ Ở giữa vỏ bọc được gia cố bằng lò xo thép không gỉ hoặc tương đương.\nBộ gồm : 01 vỏ bọc, 01 que nong, 01 nắp niêm phong, 01 ống \nsilicone, 01 bình chứa sỏi dung tích 140ml \nKích cỡ : 9.5-14Fr \nChiều dài : 13-55cm ","Cái",10]
[3,"Rọ lấy sỏi","- Các cỡ:  ≤ 2.5 Fr, dài: ≤ 120cm, đường kính mở của rọ là ≤ 15mm\n- Chất liệu Nitinol (hoặc tương đương), loại 4 dây\n- Thiết kế tay cầm có thể tháo lắp được.","Cái",20]
[4,"Điện cực cắt tiền liệt tuyến dạng vòng","Chức năng: cắt/ cầm máu\n-  Độ rộng: φ8±1 \n-  Đường kính cuối: φ1\n-  Tổng chiều dài làm việc 289±2 ","Cái",10]
["II.","Nhóm số 2: Vật tư dùng cho máy lọc máu"]
[1,"Quả lọc máu liên tục ","Quả lọc máu liên tục tương thích với máy lọc máu Prismaflex kèm bộ dây dẫn\n- Chất liệu như sau hoặc tương đương: \nSợi lọc AN69 HF: Acrylonitrile và sodium methallyl sulfonate copolymer; Vỏ và đầu quả lọc: Polycarbonate; Vách đầu quả lọc: Polyurethane; Ống dẫn: PVC; Cartridge: PETG\n- Thông số kỹ thuật của quả lọc:\nÁp lực máu tối đa (mmHg/kPa): 500/66,6\nThể tích máu trong quả lọc (±10%): 152ml \nDiện tích màng hiệu dụng: ≥ 0,9m2\nĐường kính trong của sợi lọc (khi ướt): ≤ 240µm\nĐộ dày thành sợi lọc: ≤ 50µm\nTốc độ máu: 75 - 400ml/phút\nThể tích mồi máu: 66ml ±10%\nCân nặng bệnh nhân tối thiểu 30kg\nPhương pháp tiệt trùng EO","Bộ",65]