{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["VTTH nha","Sheet3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"VTTH nha","index":0,"n_rows":145,"n_cols":5,"rows_kept":145,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,0,5,4],[0,3,0,4],[1,0,1,1],[1,2,1,4],[2,0,2,1],[2,2,2,4],[4,0,4,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,null,null,"PHỤ LỤC 01"]
["SỞ Y TẾ NINH THUẬN",null,"                                               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM"]
["BỆNH VIỆN TỈNH",null,"                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc"]
[]
["DANH MỤC VẬT TƯ DÙNG TRONG NHA KHOA\nPHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH"]
["(Đính kèm Thư yêu cầu số: 1184/TYC-BVT  ngày 06/ 5/2024 của Bệnh viện tỉnh)"]
[]
["Stt","Danh mục","Yêu cầu về kỹ thuật","Đvt","Số lượng "]
["A.","Dụng cụ nha"]
[1,"Gương khám","Chất liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương\nMặt gương size: 4SS \nCán gương dài ≥ 12,5cm","Cây ",70]
[2,"Thám trâm","Chất liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương\nLoại 1 đầu cong + 1 đầu thẳng","Cây ",50]
[3,"Kẹp gắp bông ","Chất liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương\nThiết kế có khoá kẹp bằng tay, dài ≥ 15cm","Cây ",50]
[4,"Nạo ngà trung","Chất liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương\nĐầu nạo ngà đường kính: 2,5mm","Cây ",12]
[5,"Kéo thẳng nhỏ ","Chất liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương\nKéo Iris thẳng dài ≥ 12cm","Cây",55]
[6,"Kéo cong nhỏ ","Chất liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương\nKéo Iris cong dài ≥ 12cm","Cây",55]
[7,"Kềm cắt thép","Chất liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương\nKéo cắt kẽm ≥ 10,5cm","Cây",10]
[8,"Nạy thẳng ","Chất liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương\nNạy nhổ răng thẳng ≥ 3mm","Cái",60]
[9,"Cạo vôi trên nướu","Đầu lấy cao răng 25K trên nướu","Cây",7]
[10,"Cạo vôi dưới nướu","Đầu lấy cao răng 25K dưới nướu","Cây",7]
[11,"Tay khoan nhanh","Bạc đạn chất liệu sứ bền chắc. Thiết kế chất liệu titanium, dạng khớp vặn. Có thể tiệt trùng và tẩy trùng nhiệt. Công nghệ định hình titanium siêu dẻo tạo trọng lượng nhẹ: 46g. Tầm nhìn tối ưu nhờ kích thước đầu nhỏ. Hệ thống 4 vòi phun nước. Chốt kẹp. Cơ cấu ngăn hút ngược kép khi ngừng (hệ thống đầu bảo vệ)\nChức năng dừng nhanh: thời gian giảm tốc mũi khoan nhanh\nBộ phận thắng của cánh quạt đảm bảo tốc độ cánh quạt không tải được giới hạn mà không làm giảm đáng kể công suất. Tay khoan hoạt động với độ ồn thấp\nĐầu chuẩn nhỏ gọn \n+ Chiều cao: 13mm\n+ Đường kính: 11.9mm\nCông suất hoạt động: 30W. Áp suất hơi vận hành: 2.3 – 3.3bar\nÁp suất hơi hồi: < 0.3bar\nÁp suất phun sương: 2.0 ± 0.2bar\nLượng nước tiêu thụ > 50ml/phút\nTốc độ quay: 400.000 vòng/phút\nLực kẹp mũi: ≥ 22N, nút bấm kẹp\nĐường kính trục: 1.59 – 1.60mm\nTiệt trùng tay khoan ở 135° ","Cây",15]
[12,"Tay khoan (Đầu thẳng)","Hệ thống phun nước ngoài, dễ dàng tháo lắp để vệ sinh. Dạng khớp kết nối\nSử dụng mũi khoan đường kính: 2.334 - 2.350mm\n\tChiều dài mũi: ≤ 34mm\n\tĐường kính cắt: tối đa 2mm\nTốc độ tối đa: 40.000 vòng/phút\nTỉ lệ 1:1\nTrọng lượng: 72g\nĐầu chuẩn nhỏ gọn \n+ Chiều cao: 12.4mm\n+ Đường kính: 8.7mm\n\tLượng nước tiêu thụ: > 50ml/phút\nKhử trùng tay khoan: 135°","Cây",7]
[13,"Tay khoan (Đầu khuỷu)","Dạng khớp kết nối\nSử dụng mũi khoan đường kính: 2.334 - 2.350mm\nChiều dài mũi: ≤ 50mm\n\tTốc độ tối đa: 40.000 vòng/phút\nTỉ lệ 1:1\nTrọng lượng: 77g\nLượng nước tiêu thụ: > 50ml/phút\nKhử trùng tay khoan: 134°","Cây",7]
[14,"Tay khoan (Đầu Torque)","Mô-tơ biến đổi hơi thành vòng quay và truyền lực quay đến dụng cụ\nHệ thống phun nước ngoài\n\tTốc độ quay: > 18.000 vòng/phút\n\tÁp suất hơi hoạt động: 2.3 ± 0.2bar\n\tLượng hơi tiêu thụ: 50 nl/phút \n\tÁp suất hơi hồi: < 0.15bar\n\tÁp suất phun nước:  2.3 ± 0.2bar\nLượng nước tiêu thụ: > 50ml/phút\nÁp suất phun hơi: 2.3 ± 0.2bar\nKhử trùng ở: 134°","Cây",15]
[15,"Bơm tiêm nha khoa","Chất liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương\nỐng chích thuốc tê 1.8cc","Cây",40]
[16,"Kẹp cầm máu cong","Chất liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương\nKẹp pen cong dài ≥ 12cm","Cây",50]
[17,"Phẩu tích không mấu","Chất liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương\nKẹp phẫu thuật không mấu ≥ 12cm, 1mm ","Cây",50]
[18,"Chỉ co nướu nhỏ","Chỉ co nướu sợi bện được cuộn tròn trên suốt bảo vệ chỉ nên không rối, không thay đổi tiết diện. Không chất cầm máu. Có các size: 0, 00, 000\nLọ/ ≥ 305cm","Lọ",10]
[19,"Acid Etching","Etching dạng bán gel với thành phần 37% axit photphoric\nỐng/ ≥ 5ml","Chai",15]
[20,"Cọ bông bôi keo Composite","Có 3 size: nhỏ (tím, trắng); trung bình (xanh dương, vàng); lớn( cam, xanh lá)\nỐng/ ≥ 100 cây","Cây",5200]
[21,"Composite đặc","Tetric N-Ceram là composite nano-hyprid optimized dạng dẻo quang trùng hợp, sử dụng trám các răng trước và sau. Ít co, lực co thấp. Độ kháng mài mòn cao. Dễ điêu khắc và đánh bóng. Độ bóng cao, màu sắc tự nhiên. Tính ổn định cao, bền màu và không bị dính vào dụng cụ khi điêu khắc\nMàu: A2\nGói/ 10 nhộng 0.25g ","Nhộng",650]
[22,"Composite đặc","Tetric N-Ceram là composite nano-hyprid optimized dạng dẻo quang trùng hợp, sử dụng trám các răng trước và sau. Ít co, lực co thấp. Độ kháng mài mòn cao. Dễ điêu khắc và đánh bóng. Độ bóng cao, màu sắc tự nhiên. Tính ổn định cao, bền màu và không bị dính vào dụng cụ khi điêu khắc\nMàu: A3\nGói/ 10 nhộng 0.25g ","Nhộng",1150]
[23,"Composite đặc","Tetric N-Ceram là composite nano-hyprid optimized dạng dẻo quang trùng hợp, sử dụng trám các răng trước và sau. Ít co, lực co thấp. Độ kháng mài mòn cao. Dễ điêu khắc và đánh bóng. Độ bóng cao, màu sắc tự nhiên. Tính ổn định cao, bền màu và không bị dính vào dụng cụ khi điêu khắc\nMàu: A3.5\nGói/ 10 nhộng 0.25g ","Nhộng",1200]
[24,"Composite đặc","Tetric N-Ceram là composite nano-hyprid optimized dạng dẻo quang trùng hợp, sử dụng trám các răng trước và sau. Ít co, lực co thấp. Độ kháng mài mòn cao. Dễ điêu khắc và đánh bóng. Độ bóng cao, màu sắc tự nhiên. Tính ổn định cao, bền màu và không bị dính vào dụng cụ khi điêu khắc\nMàu: B2\nGói/ 10 nhộng 0.25g ???","Nhộng",700]
[25,"Composite lỏng","Composite lỏng quang trùng hợp, sử dụng trám lót, trám bít hố rãnh, trám xoang nhỏ và thành bên các xoang II, xoang V. Dùng kết hợp với Teric N-Ceram. Độ chảy lỏng tuyệt vời. Độ cản quang cao. Trùng hợp trong vòng 10 giây\nMàu: A2\nGói/ 10 nhộng 0,25g ","Nhộng",700]
[26,"Cone Gutta Percha","Có độ thuôn 2%. Có vạch. Các size: 15 - 80\nHộp/ ≥ 120 cây","Hộp",250]
[27,"Cone Gutta Percha","Có độ thuôn 4%, 6%. Có vạch. Các size: 15 - 80. Sử dụng cho trâm máy\nHộp/ ≥ 120 cây","Hộp",40]
[28,"Chất trám","Dùng để trám phục hồi răng. Sử dụng điều trị xoang I, xoang II và trám lót lâu dài cho các xoang lớn. Đặc biệt trám răng trẻ em vừa là chất trám lót, vừa là chất bít hố rãnh\nCác màu: A3, A3.5\nHộp/ ≥ 15g:8ml ","Lọ",15]
[29,"Chổi đánh bóng","Chổi cước được sử dụng trong việc đánh bóng răng\nHộp/ ≥ 144 cây","Cây",120]
[30,"Dầu máy","Đặc tính sản phẩm:\nDầu tra tay khoan Hi-Clean Spray là sản phẩm chứa hoạt chất làm sạch và dầu bôi trơn cao cấp. Sử dụng đúng cách, phù hợp với tất cả các loại tay khoan nha khoa và motor hơi\nSử dụng Hi-Clean Spray trước khi khi hấp sấy giúp tránh khỏi sự hư hại cho các phụ kiện cơ khí\nKhuyến cáo nên thường xuyên sử dụng dầu tra tay khoan Hi-Clean giúp kéo dài tuổi thọ cho tay khoan cũng như tránh được sự hao mòn do hoạt động của tay khoan mang lại\nDầu tra tay khoan Hi-Clean Spary được tạo ra với công thức rất hiệu quả cho nhiều loại tay khoan với các đầu xịt khác nhau\nĐầu xịt có thể được sử dụng lại với các chai dầu Hi-Clean Spray mới","Chai",25]
[31,"Eugenol","Thành phần là dầu Eugenol dùng phối trộn với oxid kẽm làm giảm đau trong thủ thuật nha khoa\nLọ/ ≥ 30ml","Lọ",27]
[32,"Keo trám bít ống tủy","Keo trám bít ống tủy AH 26\nĐóng gói dạng hộp chứa 1 chai và 1 tuýp, chai ≥ 8g(bột) và tuýp ≥ 10g(resin)","Lọ",6]
[33,"Giấy cắn mỏng","Giấy cắn mỏng, dày 8 micron, kiểm tra khớp cắn chính xác. 2 mặt xanh đỏ\nHộp/ ≥ 12 xắp","Hộp",12]
[34,"Thuốc nội nha che tủy","Thành phần bao gồm Ca(OH)2 dạng bột nhão PH12.5\nDùng đặt trong ống tủy. Dạng tuýp ≥ 1.2ml","Lọ",5]
[35,"Keo dán ngà","Keo dán một thành phần, xoi mòn với acid (total-etch), với độ bền dán cao. Dán tuyệt vời trên men và ngà. Keo dán nền ethanol/nước. Chai nhỏ giọt độc đáo, dễ sử dụng, cho phép nhìn thấy một cách chính xác lượng keo còn lại trong chai. Nắp đóng an toàn, hạn chế tối thiểu sự bay hơi\nLọ/ ≥ 6g","Lọ",12]
[36,"Lentulo","Các size: 25 - 40, dài 21mm\nHộp/ ≥ 4 cây","Cây",20]
[37,"Lentulo","Các size: 25 - 40, dài 25mm\nHộp/ ≥ 4 cây","Cây",20]
[38,"Ly nhựa súc miệng","Đường kính 75mm. Ly dung tích ≥ 196ml\nCây/ ≥ 50 cái","Cái",30000]
[39,"Mũi khoan kim cương","Mũi khoan nha khoa kim cương với chuôi làm bằng thép không gỉ.\nHình lê","Cây",350]
[40,"Mũi khoan kim cương","Mũi khoan nha khoa kim cương với chuôi làm bằng thép không gỉ\nHình nón cụt (màu xanh lá)","Cây",125]
[41,"Mũi khoan kim cương","Mũi khoan nha khoa kim cương với chuôi làm bằng thép không gỉ\nHình tròn, kích thước 1.2mm","Cây",125]
[42,"Mũi khoan kim cương","Mũi khoan nha khoa kim cương với chuôi làm bằng thép không gỉ\nHình tròn, kích thước 1.4mm","Cây",125]
[43,"Mũi khoan kim cương","Mũi khoan nha khoa kim cương với chuôi làm bằng thép không gỉ\nHình trụ chóp, kích thước 1.0mm","Cây",70]
[44,"Mũi khoan kim cương","Mũi khoan nha khoa kim cương với chuôi làm bằng thép không gỉ\nHình trụ chóp, kích thước 1.2mm","Cây",70]
[45,"Mũi khoan kim cương","Mũi khoan nha khoa kim cương với chuôi làm bằng thép không gỉ\nHình trụ chóp, kích thước 1.4mm","Cây",70]
[46,"Mũi khoan vít mặt","Chất liệu Titanium. Đường kính 2.0mm ","Cây",10]
[47,"Mũi khoan xương","Mũi khoan phẫu thuật trụ\nDùng với tay khoan tốc độ chậm\nChất liệu Tungsten Carbide \nChiều dài làm việc: 44,5mm\nSize: 010 - 023","Cây",300]
[48,"Mũi mở tủy","Mũi khoan mở tủy\nDùng với tay khoan tốc độ cao\nChất liệu Tungsten Carbide\nChiều dài làm việc: 21mm, 25mm","Cây",70]
[49,"Mũi mở tủy","Mũi khoan mở tủy Endo Access\nDùng với tay khoan tốc độ cao\nChất liệu kim cương\nChiều dài làm việc: 21mm\nSize: 1 - 3","Cây",700]
[50,"Đai nhám kẻ","Sợi nhám kẽ siêu mỏng nhưng rất chắc chắn. Bền chắc dẻo dai với nhiều độ mịn khác nhau. Số 25\nHộp/ ≥ 12 sợi","Hộp",10]
[51,"Oxit kẽm","Không chứa thạch tín, là oxide kẽm nguyên chất dùng trám tạm\nLọ/ ≥ 110g","Lọ",27]
[52,"Ống hút nha","Sử dụng 1 lần. Có 2 màu: xanh trong và trắng đục\nGói/ ≥ 100 cái","Ống",28000]
[53,"Trâm tay","Dùng sửa soạn, mở rộng ống tủy\nSize: 8. Chiều dài: 21mm, 25mm\nHộp/ ≥ 6 cây","Hộp",70]
[54,"Trâm tay","Dùng sửa soạn, mở rộng ống tủy\nSize: 10 - 80. Chiều dài: 21mm, 25mm\nHộp/ ≥ 6 cây","Hộp",270]
[55,"Sò đánh bóng ","Đánh bóng răng sau cạo vôi. \nMùi Bạc Hà\nHộp/ ≥ 200 viên","Cái ",120]
[56,"Thuốc nong ống tủy","Glyde-bôi trơn ống tủy\nỐng/ ≥ 3ml ","Cái",12]
[57,"Trâm gai màu trắng","Dùng để lấy tủy răng\nSize: 1, dài 21mm\nHộp/ ≥ 6 cây","Cây ",950]
[58,"Trâm gai màu xanh","Dùng để lấy tủy răng\nCác size: 4 - 5, dài 21mm\nHộp/ ≥ 6 cây","Cây",950]
[59,"Nút Ivy cố định hàm",null,"Cây",20]
[60,"Nẹp thẳng 4 lỗ cho vít 2.4mm","Nẹp thẳng kết hợp xương hàm dưới\n. Chất liệu: Titanium Grade 3\n. Nẹp 4 lỗ bắc cầu, dài 27.6mm, khoảng cách 2 lỗ 5.5mm.\n. Nẹp rộng 6mm,  nẹp dày 1.5, 2.0mm\n. Tương thích với vít 2.4mm, vít khẩn cấp 2.7mm trong trường hợp lỏng vít","Cái",50]
[61,"Mũi khoan xương ","Mũi khoan vùng hàm mặt dùng để khoan lỗ đặt vít trong cố định xương gãy vùng hàm mặt \n- Chất liệu thép không gỉ\n- Đường kính: 2.0mm\n- Chiều dài mũi khoan: 72/ 110mm\n- Chiều dài làm việc 25mm\n- Tương thích vít lớn đường kính 2.4mm.","Cái",5]
[62,"Vít hàm","Chất liệu Titanium hoặc tương đương\nKích thước 2.4mm x 6mm ","Cái",100]
[63,"Vít hàm","Chất liệu Titanium hoặc tương đương\nKích thước 2.4mm x 8mm ","Cái ",50]
[64,"Vít hàm","Chất liệu Titanium hoặc tương đương\nKích thước 2.4mm x 10mm ","Cái",50]
[65,"Vít hàm","Chất liệu Titanium hoặc tương đương\nKích thước 2.4mm x 12mm ","Cái",20]
[66,"Nẹp thẳng 18 lỗ cho vít 2.0mm","Nẹp thẳng kết hợp xương\n. Chất liệu: Titanium Grade 2, 3\n. Kích thước: \n   + Nẹp thẳng 18 lỗ, dài 98mm, khoảng cách 2 lỗ 5.5mm.\n   + Nẹp rộng 4.5mm,  đoạn kết nối 2 lỗ rộng 2.0mm\n   + Nẹp dày 0.8, 1.0mm\n   + Đường kính lỗ nẹp 2.4mm\n- Tương thích với vít 2.0mm, vít khẩn cấp 2.3mm trong trường hợp lỏng vít.","Cái ",200]
[67,"Mũi khoan xương","Mũi khoan phẫu thuật vùng hàm mặt dùng để khoan lỗ đặt vít trong cố định xương gãy vùng hàm mặt \n- Chất liệu: thép không gỉ\n- Kích thước: \n+ Đường kính 1.6mm\n+ Chiều dài mũi khoan: 72/ 110mm\n+ Chiều dài làm việc: 22mm\n- Tương thích vít nhỏ đường kính 2.0mm\n- Tương thích vít 2.0mm","Cái",10]
[68,"Vít mặt","Chất liệu Titanium hoặc tương đương\nKích thước 2.0mm x 6mm ","Cái",300]
[69,"Vít mặt","Chất liệu Titanium hoặc tương đương\nKích thước 2.0mm x 8mm ","Cái",300]
[70,"Vít mặt","Chất liệu Titanium hoặc tương đương\nKích thước 2.0mm x 10mm ","Cái",200]
[71,"Vít mặt","Chất liệu Titanium hoặc tương đương\nKích thước 2.0mm x 12mm ","Cái",50]
[72,"Nẹp thẳng 20 lỗ cho vít 1.5mm","Nẹp thẳng kết hợp xương\n. Chất liệu: Titanium Grade 3\n. Kích thước: \n   + Nẹp thẳng 12 lỗ, dài 53.7mm, rộng 3.6mm, khoảng cách 2 lỗ 4.5mm, đoạn kết nối 2 lỗ rộng 2.0mm\n   + Nẹp dày 0.7mm\n   + Đường kính lỗ nẹp 1.9mm\n- Tương thích với vít 1.5mm, vít khẩn cấp 1.8mm trong trường hợp lỏng vít.","Cái",20]
[73,"Mũi khoan xương đường kính 1.1mm","Mũi khoan vùng hàm mặt dùng để khoan lỗ đặt vít trong cố định xương gãy vùng hàm mặt \n- Chất liệu thép không gỉ\n- Đường kính: 1.1mm\n- Chiều dài mũi khoan: 58mm, chiều dài làm việc 12mm.\n- Chiều dài mũi khoan: 65mm, 90mm, chiều dài làm việc 15mm.\n- Tương thích vít đường kính 1.5mm.","Cái ",2]
[74,"Vít xương Mid 1.5 x 6mm","Vít cố định nẹp, lưới vá sọ\n. Chất liệu: Titanium \n. Vít có đường kính 1.5mm, đường kính lõi 1.0mm, đường kính đầu 2.5mm, bước ren 0.7mm\nDài 6mm\nĐầu vít tạo mặt phẳng với nẹp, lưới sau khi bắt\nVít có ren lên đến cổ giảm thiểu tổn thương cho xương\nBề mặt vít được xử lý Anodizing xanh lam\nVít khẩn cấp có đường kính 1.8mm, dài 6, 8, 10mm.\nTương thích với mũi khoan đường kính 1.1mm","Cái ",20]
[75,"Vít xương Mid 1.5 x 8mm","Vít cố định nẹp, lưới vá sọ\n. Chất liệu: Titanium \n. Vít có đường kính 1.5mm, đường kính lõi 1.0mm, đường kính đầu 2.5mm, bước ren 0.7mm\nDài 8mm\nĐầu vít tạo mặt phẳng với nẹp, lưới sau khi bắt\nVít có ren lên đến cổ giảm thiểu tổn thương cho xương\nBề mặt vít được xử lý Anodizing xanh lam\nVít khẩn cấp có đường kính 1.8mm, dài 6, 8, 10mm.\nTương thích với mũi khoan đường kính 1.1mm","Cái ",20]
[76,"Kiềm nhổ răng","Kiềm nhổ răng cối hàm trên số 150","cây",10]
[77,"Kiềm nhổ răng","Kiềm nhổ răng cửa hàm trên","cây",10]
[78,"Kiềm mỏ chim","kềm inox hình mỏ chim dài 13cm","cây",10]
[79,"Kiềm nhổ răng","Kiềm nhổ răng cối hàm dưới số 151","cây",10]
[80,"Kiềm nhổ răng","Kiềm nhổ răng cửa hàm dưới","cây",10]
[81,"Kiềm nhổ răng","Kiềm nhổ răng số 8 hàm trên","cây",5]
[82,"Kiềm nhổ răng","Kiềm nhổ răng số 8 hàm dưới","cây",5]
[83,"Nạy khuỷu tam giác","Nạy thẳng đầu tam giác15cm","bộ",5]
[84,"Khay chữ nhật","Chết liệu Inox hoặc tương đương\nKích thước 13.5cm x 21cm","cái",20]
[85,"Kẹp Present",null,"cây",20]
[86,"Cây nong ống tủy","Số 30 - 80\nVĩ/ ≥ 6 cây","cây",450]
[87,"Cây dũa ống tủy","Số 30 - 80\nVĩ/ ≥ 6 cây","cây",450]
[88,"Single Bond 2","6g","Lọ",3]
[89,"Arsinic","Thuốc diệt tủy lọ 5g","lọ",2]
[90,"Giấy lau miệng","Giấy Rút Hộp ","hộp",54]
[91,"Sát khuẩn tay khoan","Giấy Sát khuẩn tay khoan CaviWipes 1 820G ","hộp",26]
[92,"Nước rửa ống tủy","Sodium Hypochloride 0.25%, nước tinh khuyết ","Chai",50]
["B.","Chỉnh nha"]
[1,"Xi măng gắn phục hình","Vật liệu gắn khâu răng trong chỉnh hình hàm mặt\nThành phần: Xi măng Radiopaque Glass Ionomer\nGồm 01 lọ bột (≥ 30g) và 01 lọ nước (≥ 12ml)\nThời gian trộn 1 phút. Thời gian làm việc từ lúc trộn 3 phút 30 giây. Thời gian đông cứng từ lúc trộn 7 phút","Hộp",4]
[2,"Thun tách kẽ răng sau ","Gói/ 13 cây. Màu xám.\t\nKhông được làm bằng mủ cao su tự nhiên. Mô-đun A-1 hoặc A-2. 60 mô-đun mỗi que. Vòng ngón cái trung tâm.","Gói",4]
[3,"Keo gắn mắc cài","Keo gắn mắc cài quang trùng hợp là keo gắn chỉnh nha có thể gắn dán cả mắc cài kim loại và sứ. Quang trùng hợp nhanh chóng để tạo độ bền dán tức thì. Có sẵn dưới dạng ống dễ sử dụng và thuận tiện\nGói/ 4 tuýp 4g.","Ống ",6]
[4,"Thép buộc ","Dây thép buộc chỉnh nha cố định hàm, răng trong các thủ thuật chỉnh hình răng mọc lệch lạc, niềng răng\nChất liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương\nKích thước: Đường kính khoảng 0.008 → 0.014 inch\nHình dạng: Sợi thẳng, dễ bẻ cong, dễ cắt theo hình dạng cung răng\n- Quy cách: 600 sợi/hộp\n- Tương thích với khâu răng, cung chỉnh nha, mắc cài","Hộp",1]
[5,"Mắc cài","Mắc cài kim loại dễ sử dụng. Kết cấu vững chắc. Thiết kế cánh thấp. Dễ dàng luồn dây cung. Dễ dàng định vị. Mắc cài nhẵn, bo tròn, thân thiện với bệnh nhân\nBộ/ ≥ 20 cái","Bộ",15]
[6,"Thun buộc mắc cài 45 độ","Không được làm bằng mủ cao su tự nhiên. Dễ dàng buộc vào răng. Kích thước phù hợp với hầu hết các mắc cài\nCó 26 màu sắc thú vị. Tất cả các màu đều có khả năng chống phai trong tối thiểu một tháng trong nước bọt nhân tạo, 8% etanol trong nước, dầu hạt bông và nước soda có ga\nGói/ ≥ 100 cây","Gói",20]
[7,"Thun chuỗi khít","Thun chuỗi được làm từ vật liệu chất lượng cao, độ bền kéo dài, cung cấp sự đàn hồi và độ bền cao nhất. Chống thấm nước\nLoai thun khít\nCuộn/ ≥ 457 cm","Cuộn",5]
[8,"Thun chuỗi thưa ","Thun chuỗi được làm từ vật liệu chất lượng cao, độ bền kéo dài, cung cấp sự đàn hồi và độ bền cao nhất. Chống thấm nước\nLoai thun thưa\nCuộn/ ≥ 457 cm","Cuộn",5]
[9,"Thuốc gắn mắc cài ","Vật liệu gắn mắc cài sử dụng trong chỉnh hình hàm mặt\n- Thành phần: keo đông cứng bằng quang trùng hợp\n- Sản phẩm được thiết kế để sử dụng ở nhiệt độ phòng 20-25°C\n- Tương thích với đèn quang trùng hợp.\n- Yêu cầu khi sử dụng: dán tốt cho mắc cài kim loại và mắc cài","Hộp",4]
[10,"Thun kéo liên hàm ","Được làm bằng mủ cao su tự nhiên, phủ bằng bột bắp. Cắt chính xác, cao su đạt tiêu chuẩn dùng cho phẫu thuật. Phạm vi tác động và lực nhất quán. Co nhiều kích thước thun và phạm vi tác động lực khác nhau tùy kích thước\nKích thước: ≥ 6.4mm\nGói/ ≥ 100 sợi","Bịch",30]
[11,"Thun kéo liên hàm ","Được làm bằng mủ cao su tự nhiên, phủ bằng bột bắp. Cắt chính xác, cao su đạt tiêu chuẩn dùng cho phẫu thuật. Phạm vi tác động và lực nhất quán. Co nhiều kích thước thun và phạm vi tác động lực khác nhau tùy kích thước\nKích thước: ≥ 4.6mm\nGói/ ≥ 100 sợi","Bịch",30]
[12,"Thun kéo liên hàm ","Được làm bằng mủ cao su tự nhiên, phủ bằng bột bắp. Cắt chính xác, cao su đạt tiêu chuẩn dùng cho phẫu thuật. Phạm vi tác động và lực nhất quán. Co nhiều kích thước thun và phạm vi tác động lực khác nhau tùy kích thước\nKích thước: ≥ 3.2mm\nGói/ ≥ 100 sợi","Bịch",30]
[13,"Dây cung","Được phát triển như một giải pháp thay thế cho các loại thép không gỉ, cung cấp độ đàn hồi tuyến tính và khả năng uốn cong của thép cường độ cao, phạm vi làm việc đàn hồi và lực nhẹ hơn mà chỉ niken titan có thể cung cấp\nLoại trên, Kích cỡ 0.12\nHộp/ ≥ 10 dây","Hộp",5]
[14,"Dây cung","Được phát triển như một giải pháp thay thế cho các loại thép không gỉ, cung cấp độ đàn hồi tuyến tính và khả năng uốn cong của thép cường độ cao, phạm vi làm việc đàn hồi và lực nhẹ hơn mà chỉ niken titan có thể cung cấp\nLoại dưới, Kích cỡ 0.12\nHộp/ ≥ 10 dây","Hộp",5]
[15,"Dây cung","Dây cung kích hoạt nhiệt là loại dây cung siêu đàn hồi được kích hoạt bằng nhiệt. Có thể được làm mát hoặc làm lạnh để dây mềm hơn, dẻo hơn giúp dễ lắp dây cung. Cung cấp lực nhẹ liên tục. Kích hoạt lực xảy ra ở mức xấp xỉ nhiệt độ cơ thể, là mẫu dây cung tuyệt vời để kiểm soát sớm độ nghiêng ngoài trong (torque)\nLoại trên, Kích cỡ 0.14\nHộp/ ≥ 10 dây","Hộp",5]
[16,"Dây cung","Dây cung kích hoạt nhiệt là loại dây cung siêu đàn hồi được kích hoạt bằng nhiệt. Có thể được làm mát hoặc làm lạnh để dây mềm hơn, dẻo hơn giúp dễ lắp dây cung. Cung cấp lực nhẹ liên tục. Kích hoạt lực xảy ra ở mức xấp xỉ nhiệt độ cơ thể, là mẫu dây cung tuyệt vời để kiểm soát sớm độ nghiêng ngoài trong (torque)\nLoại dưới, Kích cỡ 0.14\nHộp/ ≥ 10 dây","Hộp",5]
[17,"Dây cung","Dây cung kích hoạt nhiệt là loại dây cung siêu đàn hồi được kích hoạt bằng nhiệt. Có thể được làm mát hoặc làm lạnh để dây mềm hơn, dẻo hơn giúp dễ lắp dây cung. Cung cấp lực nhẹ liên tục. Kích hoạt lực xảy ra ở mức xấp xỉ nhiệt độ cơ thể, là mẫu dây cung tuyệt vời để kiểm soát sớm độ nghiêng ngoài trong (torque)\nLoại trên, Kích cỡ 0.16\nHộp/ ≥ 10 dây","Hộp",4]
[18,"Dây cung","Dây cung kích hoạt nhiệt là loại dây cung siêu đàn hồi được kích hoạt bằng nhiệt. Có thể được làm mát hoặc làm lạnh để dây mềm hơn, dẻo hơn giúp dễ lắp dây cung. Cung cấp lực nhẹ liên tục. Kích hoạt lực xảy ra ở mức xấp xỉ nhiệt độ cơ thể, là mẫu dây cung tuyệt vời để kiểm soát sớm độ nghiêng ngoài trong (torque)\nLoại dưới, Kích cỡ 0.16\nHộp/ ≥ 10 dây","Hộp",4]
[19,"Dây cung","Dây cung kích hoạt nhiệt là loại dây cung siêu đàn hồi được kích hoạt bằng nhiệt. Có thể được làm mát hoặc làm lạnh để dây mềm hơn, dẻo hơn giúp dễ lắp dây cung. Cung cấp lực nhẹ liên tục. Kích hoạt lực xảy ra ở mức xấp xỉ nhiệt độ cơ thể, là mẫu dây cung tuyệt vời để kiểm soát sớm độ nghiêng ngoài trong (torque)\nLoại trên, Kích cỡ 0.16 x 16\nHộp/ ≥ 10 dây","Hộp",4]
[20,"Dây cung","Dây cung kích hoạt nhiệt là loại dây cung siêu đàn hồi được kích hoạt bằng nhiệt. Có thể được làm mát hoặc làm lạnh để dây mềm hơn, dẻo hơn giúp dễ lắp dây cung. Cung cấp lực nhẹ liên tục. Kích hoạt lực xảy ra ở mức xấp xỉ nhiệt độ cơ thể, là mẫu dây cung tuyệt vời để kiểm soát sớm độ nghiêng ngoài trong (torque)\nLoại dưới, Kích cỡ 0.16 x 16\nHộp/ ≥ 10 dây","Hộp",4]
[21,"Dây cung","Dây cung kích hoạt nhiệt là loại dây cung siêu đàn hồi được kích hoạt bằng nhiệt. Có thể được làm mát hoặc làm lạnh để dây mềm hơn, dẻo hơn giúp dễ lắp dây cung. Cung cấp lực nhẹ liên tục. Kích hoạt lực xảy ra ở mức xấp xỉ nhiệt độ cơ thể, là mẫu dây cung tuyệt vời để kiểm soát sớm độ nghiêng ngoài trong (torque)\nLoại trên, Kích cỡ 0.16 x 22\nHộp/ ≥ 10 dây","Hộp",4]
[22,"Dây cung","Dây cung kích hoạt nhiệt là loại dây cung siêu đàn hồi được kích hoạt bằng nhiệt. Có thể được làm mát hoặc làm lạnh để dây mềm hơn, dẻo hơn giúp dễ lắp dây cung. Cung cấp lực nhẹ liên tục. Kích hoạt lực xảy ra ở mức xấp xỉ nhiệt độ cơ thể, là mẫu dây cung tuyệt vời để kiểm soát sớm độ nghiêng ngoài trong (torque)\nLoại dưới, Kích cỡ 0.16 x 22\nHộp/ ≥ 10 dây","Hộp",4]
[23,"Dây cung","Dây cung thép không gỉ mang lại sự cân bằng giữa đặc tính cứng và đàn hồi. Khả năng định hình tốt. Độ bền kéo tầm trung. Có sẵn dưới hình dạng cung răng\nLoại trên, Kích cỡ 0.16 x 16\nHộp/ ≥ 10 dây","Hộp",4]
[24,"Dây cung","Dây cung thép không gỉ mang lại sự cân bằng giữa đặc tính cứng và đàn hồi. Khả năng định hình tốt. Độ bền kéo tầm trung. Có sẵn dưới hình dạng cung răng\nLoại dưới, Kích cỡ 0.16 x 16\nHộp/ ≥ 10 dây","Hộp",4]
[25,"Dây cung","Dây cung thép không gỉ mang lại sự cân bằng giữa đặc tính cứng và đàn hồi. Khả năng định hình tốt. Độ bền kéo tầm trung. Có sẵn dưới hình dạng cung răng\nLoại trên, Kích cỡ 0.16 x 22\nHộp/ ≥ 10 dây","Hộp",4]
[26,"Dây cung","Dây cung thép không gỉ mang lại sự cân bằng giữa đặc tính cứng và đàn hồi. Khả năng định hình tốt. Độ bền kéo tầm trung. Có sẵn dưới hình dạng cung răng\nLoại dưới, Kích cỡ 0.16 x 22\nHộp/ ≥ 10 dây","Hộp",4]
[27,"Dây cung","Dây cung thép không gỉ mang lại sự cân bằng giữa đặc tính cứng và đàn hồi. Khả năng định hình tốt. Độ bền kéo tầm trung. Có sẵn dưới hình dạng cung răng\nLoại trên, Kích cỡ 0.17 x 25\nHộp/ ≥ 10 dây","Hộp",4]
[28,"Dây cung","Dây cung thép không gỉ mang lại sự cân bằng giữa đặc tính cứng và đàn hồi. Khả năng định hình tốt. Độ bền kéo tầm trung. Có sẵn dưới hình dạng cung răng\nLoại dưới, Kích cỡ 0.17 x 25\nHộp/ ≥ 10 dây","Hộp",4]
[29,"Dây cung","Dây cung thép không gỉ mang lại sự cân bằng giữa đặc tính cứng và đàn hồi. Khả năng định hình tốt. Độ bền kéo tầm trung. Có sẵn dưới hình dạng cung răng\nLoại trên, Kích cỡ 0.18\nHộp/ ≥ 10 dây","Hộp",4]
[30,"Dây cung","Dây cung thép không gỉ mang lại sự cân bằng giữa đặc tính cứng và đàn hồi. Khả năng định hình tốt. Độ bền kéo tầm trung. Có sẵn dưới hình dạng cung răng\nLoại dưới, Kích cỡ 0.18\nHộp/ ≥ 10 dây","Hộp",4]
[31,"Kẽm siết mắc cài ",null,"Hộp",4]
[32,"Kẽm siết mắc cài","Dây thép buộc chỉnh nha cố định hàm, răng trong các thủ thuật chỉnh hình răng mọc lệch lạc, niềng răng\nChất liệu: thép không gỉ\nKích thước: 0.008 - 0.014 inch\nHộp/ ≥ 100 cái","Hộp",4]
[33,"Lò xo tạo khoảng Nitinol ","cuộn 38cm lực 150gr","Hộp",4]
[34,"Banh miệng ",null,"Hộp",2]
[35,"Khâu răng 6 có hàn ống đơn và cleat","Nhiều kích cỡ.\nKhâu chỉnh nha vi nhám bề mặt bên trong lòng khâu để tăng lưu giữ xi măng gắn khâu, tăng độ bền gắn so với khâu không có vi nhám. Đánh dấu ID bằng laser vĩnh viễn. Giảm kích thước chiều nhai nướu để ít cộm khớp và tổn thương nướu. Tăng bề dày mặt nhai để giảm biến dạng khâu. Ôm theo cấu trúc giải phẫu răng và có nhiều kích thước để chọn lựa.","Cái",200]
[36,"Khâu răng 7","Nhiều kích cỡ.\nKhâu chỉnh nha vi nhám bề mặt bên trong lòng khâu để tăng lưu giữ xi măng gắn khâu, tăng độ bền gắn so với khâu không có vi nhám. Đánh dấu ID bằng laser vĩnh viễn. Giảm kích thước chiều nhai nướu để ít cộm khớp và tổn thương nướu. Tăng bề dày mặt nhai để giảm biến dạng khâu. Ôm theo cấu trúc giải phẫu răng và có nhiều kích thước để chọn lựa.","Cái",200]
["C.","Phục hình"]
[1,"Cao su nặng ","Cao su lấy dấu loại nặng, trùng hợp bình thường.\nCao su nặng Eco là một silicone bổ sung kết hợp các tác động của công nghệ nano với khả năng thấm nước cao, do đó đảm bảo lấy dấu hiệu quả trong nhiều trường hợp lâm sàng. Hộp/ 2 x 250ml\n*Tỷ lệ trộn 1:1\n*Tổng thời gian làm việc 3’30”\n*Thời gian trộn: 1′30\"\n*Thời gian đông trong miệng 2'\n*Màu xanh dương nhạt.","Hộp",5]
[2,"Cao su nhẹ","\tLight body 50ml\nCao su lỏng lấy dấu loại nhẹ trộn bằng súng, dùng chung với cao su đặc Eco, màu cam, trộn bằng súng tỷ lệ 1:1\n*Loại trùng hợp thường: làm việc 3'30''","Hộp",5]
[3,"Sáp hồng ","Màu hồng.\nHộp/ 500g. Sáp hồng dùng ghi dấu khớp cắn, làm gối sáp","Hộp",5]
[4,"Fuji I","Hộp/ 35g:15g.\nDùng đề hàn gắn cầu răng, mão răng, chốt, mắc cài chỉnh hình"," Lọ",5]
[5,"Thạch cao cứng","Hộp/ 2 gói 1.5kg. \t\nDùng để đổ khuôn răng","gói",10]
[6,"Thạch cao mềm","Đổ đế mẫu thạch cao. Màu trắng. Gói/ 2kg","Kg",10]

{"sheet":"Sheet3","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}