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     Số:             /TYC-BVNT
	
Khánh Hòa, ngày        tháng  9  năm 2026



YÊU CẦU CHÀO GIÁ
Kính gửi: Quý Công ty

Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho danh mục Mua sắm máy tính, máy in, máy photocopy, phần mềm Microsoft Windows tại Bệnh viện Đa Khoa Ninh Thuận với nội dung cụ thể như sau:
I. Thông tin của đơn vị yêu cầu chào giá:
1. Đơn vị yêu cầu chào giá: Bệnh viện Đa Khoa Ninh Thuận, địa chỉ: đường Nguyễn Văn Cừ, P. Ninh Chử, tỉnh Khánh Hòa.
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: NV. Quỳnh – Phòng CNTT – SĐT: 0932037208
3. Hình thức tiếp nhận báo giá: 
Trực tuyến qua trang website Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia: https://muasamcong.mpi.gov.vn/
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: từ ngày phát hành thư yêu cầu chào giá đến 16h ngày 30 tháng 9 năm 2026. Sau thời điểm nêu trên sẽ không xem xét. 
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 30 tháng 9 năm 2026.
II. Thông tin khác:
- Đơn giá đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển và các chi phí khác (nếu có).
- Hàng hóa phải đảm bảo chất lượng, thông số kỹ thuật.
-Thư yêu cầu này được đăng tải trên các trang thông tin điện tử: https://benhvienninhthuan.vn/ và https://muasamcong.mpi.gov.vn/
Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty./.
	Nơi nhận:
· Như trên;
· Lưu: VT, CNTT1
	GIÁM ĐỐC
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PHỤ LỤC 
DANH MỤC MUA SẮM MÁY TÍNH, MÁY IN, MÁY PHOTOCOPY, PHẦN MỀM MICROSOFT WINDOWS TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN
 (Đính kèm Thư yêu cầu số:             /TYC-BVNT ngày        / 9 /2026 của Bệnh viện
Đa Khoa Ninh Thuận)
	STT
	Danh mục hàng hóa
	Thông số kỹ thuật
	Bảo hành
	Đơn vị tính
	Số lượng 

	01
	 Máy vi tính bộ
	Vi xử lý: Intel Core i5 14400 (Intel LGA1700 - 10 Core - 16 Thread - Base 2.5Ghz - Turbo 4.7Ghz - Cache 20MB) hoặc tương đương
	24 tháng
	Bộ
	50

	 
	 
	Bo Mạch chủ: Chipset Intel® Express Socket LGA1700 S/p Intel® CoreTM, Pentium® Gold and Celeron® processors (Đồng bộ với thương hiệu máy tính)
1. Cổng kết nối mặt trước (Front Panel): 
USB: Tối thiểu 02 x USB 3.2 Type-A. Âm thanh: 01 x Headphone, 01 x Microphone (hoặc 01 cổng âm thanh Combo).
2. Cổng kết nối mặt sau (Rear Panel): USB (Tối thiểu 04 cổng): Bao gồm 01 x USB 3.2 Type-C, 01 x USB 3.2 Type-A và 02 x USB 2.0.
Xuất hình (Tối thiểu 04 cổng): 01 x VGA (D-Sub), 01 x DVI-D, 01 x HDMI (chuẩn 2.1 trở lên), 01 x DisplayPort (chuẩn 1.4 trở lên).
Giao tiếp khác: 01 x PS/2 (cho phím/chuột), 01 x cổng COM (Serial).
3. Cổng mở rộng nội bộ:
USB: Tối thiểu 03 x chân cắm (header) USB 2.0, hỗ trợ mở rộng thêm 06 cổng USB.
Khe cắm mở rộng: 
Khe cắm RAM: Tối thiểu 04 khe cắm DIMM hỗ trợ chuẩn DDR5. 
Khe cắm Card mở rộng: Tối thiểu 01 x PCIe x16 (chuẩn 3.0 hoặc 4.0); Tối thiểu 02 x PCIe 3.0 x16; Tối thiểu 01 x PCI.
Khe cắm Lưu trữ: Tối thiểu 01 x khe cắm M.2 (kích thước 2242/2260/2280, hỗ trợ chuẩn PCIe Gen3 x4).
Kết nối nội bộ trên bo mạch: 
4. Lưu trữ & Nguồn điện: Tối thiểu 04 x cổng SATA 6Gb/s; 01 x đầu cắm nguồn chính ATX 24-pin; 01 x đầu cắm nguồn CPU ATX 12V 8-pin.
Làm mát & Bảo mật: 01 x đầu cắm quạt CPU (CPU fan); 01 x chân cắm cảnh báo mở nắp máy (Chassis intrusion); 01 x đầu cắm module bảo mật (SPI_TPM).

Giao tiếp & Mở rộng khác: 01 x chân cắm LPT; 01 x chân cắm COM; 01 x chân cắm xuất âm thanh kỹ thuật số (SPDIF out); 01 x chân cắm xóa CMOS
	 
	 
	 

	 
	 
	Đồ họa: Intel® UHD Graphics 730 hoặc cao hơn
	 
	 
	 

	 
	 
	Cổng mạng: 1xLan port (RJ-45) at back panel
	 
	 
	 

	 
	 
	Âm Thanh: 3xAudio ports supporting 8-channel audio
	 
	 
	 

	 
	 
	Bộ nhớ RAM: dung lượng tối thiểu 16GB DDR4
	 
	 
	 

	 
	 
	Ổ cứng: SSD dung lượng tối thiểu 512GB
	 
	 
	 

	 
	 
	Màn hình: Màn hình LCD cùng thương hiệu, kích thước hiển thị tối thiểu 21,5”, độ phân giải tối thiểu 1920 x 1080 (FULL HD), cổng nhận tính hiệu in đầu vào tối thiểu 1x HDMI và 1 VGA. Có sẵn cáp nguồn và cáp HDMI.
	 
	 
	 

	 
	 
	Vỏ máy và nguồn:  Vỏ máy mATX 
- Bộ nguồn PSU >= 450W  (Đồng bộ với thương hiệu máy tính)
	 
	 
	 

	 
	 
	Bàn phím: USB Standard (Đồng bộ với thương hiệu máy tính) 
	 
	 
	 

	 
	 
	Chuột: USB Optical (Đồng bộ với thương hiệu máy tính)
	 
	 
	 

	 
	 
	Hệ điều hành: Free DOS
	 
	 
	 

	02
	Phần mềm bản quyền
hệ điều hành Microsoft Windows 11 Pro 64Bit
	Yêu cầu Phần Mềm Microsoft
Windows 11 Pro 64Bit ESD FQC-10572
- Phiên bản: Microsoft Win Pro 11 64b
All-LngPK Lic Online
- Hình thức cấp phép: Key điện tử
- Số lượng thiết bị cài đặt: 1 thiết bị
- Thời hạn bản quyền: Vĩnh viễn
- Ngôn ngữ: Nhiều ngôn ngữ
- Dùng cho khách hàng: Cá nhân/Doanh nghiệp
- Phạm vi sử dụng: Được phép chuyển đổi giữa máy tính.
	Vĩnh viễn
	Bản quyền
	50

	03
	 Máy in laser A4 (đơn sắc, màu đen)
	Chế độ in: In đảo mặt tự động;
Tốc độ in: 40 trang/ phút (A4);
                42 trang/ phút (letter)
Độ phân giải in: 600 x 600 dpi;
Bộ nhớ trong:  1 GB;
Khổ giấy in: A4, B5, A5, B6, Letter, Legal;
Khay giấy vào tiêu chuẩn (250 tờ) và Khay tay (100 tờ);
Khay giấy ra: 150 tờ;
Kết nối Wifi ;
Màn hình điều khiển: màn hình LCD 5 dòng
Cổng giao tiếp tối thiểu: USB 2.0, 10/100/1000 Base-T Ethernet; Wifi 802.11/b/g/n;
Hỗ trợ hệ điều hành: Windows 10/11, Windows Server, Linux hoặc các phiên bản cao hơn;
Hộp mực kèm theo máy: 3.000 bản in;
Hỗ trợ hộp mực 10.200 bản in (theo tiêu chuẩn ISO/IEC19752) 
	24 tháng
	Cái
	30

	04
	 Máy Photocopy
	1. Tốc độ sao chụp/in: Tối thiểu 45 trang/phút (A4) 
2. Khổ giấy bản gốc/bản sao: Tối đa A3 
3. Độ phân giải bản in: Tối thiểu 1200 x 1200 dpi 
4. Độ phân giải sao chụp: Tối thiểu 600 x 600 dpi 
5. Tỷ lệ thu phóng (Zoom): Từ 25% - 400% (hoặc linh hoạt hơn) 
6. Khay nạp giấy tự động: Tối thiểu 2 khay x 500 tờ/khay (Tổng dung lượng tối thiểu 1.000 tờ)
7. Khay nạp giấy tay: Tối thiểu 100 tờ 
8. Định lượng giấy hỗ trợ: Tối đa đạt từ 256 g/m2 trở lên 
9. Bộ nạp và đảo bản gốc tự động (ARDF/SPDF): Có sẵn. Sức chứa tối thiểu 100 tờ 
10. Bộ đảo mặt bản sao tự động (Duplex): Có sẵn
11. Chia bộ điện tử: Có sẵn 
12. Tốc độ quét (Scan),Quét 2 mặt: Tối thiểu 120 trang/phút 
13. Màn hình điều khiển: Cảm ứng màu, kích thước tối thiểu 9 inch 
14. Bộ nhớ (RAM & Ổ cứng), Bộ nhớ trong (RAM): Tối thiểu 4GB 
Ổ cứng (HDD/SSD): Tối thiểu 250GB 
15. Cổng kết nối: USB, Ethernet (Mạng LAN). Hỗ trợ Wireless (Tùy chọn)
16. Nguồn điện/ Điện năng tiêu thụ: 220-240V / Tối đa 2.0 KW 
17. Vật tư đi kèm,Có sẵn khay đỡ giấy ra. Hộp mực chính hãng kèm theo máy dung lượng tối thiểu 20.000 trang (độ phủ 5%) 
18. Bảo hành: Tối thiểu 12 tháng hoặc theo tiêu chuẩn số bản chụp của nhà sản xuất (tùy điều kiện nào đến trước) 
	12 tháng
	Cái
	01




