|  |  |
| --- | --- |
| SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| **BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN** | **Độc lập- Tự do- Hạnh phúc** |
| **PHỤ LỤC I**  **DANH MỤC MUA SẮM HÀNG HÓA, LINH KIỆN THAY THẾ, DỊCH VỤ SỬA CHỮA CHO THIẾT BỊ Y TẾ PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH** (Đính kèm Thư yêu cầu số /TYC-BVNT ngày tháng 9 năm 2025) | |

| **STT** | **Danh mục thiết bị** | **Thông số kỹ thuật và Nội dung dịch vụ** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I.** | **SỬA CHỮA MÁY IN PHIM KHÔ** | | | | |
| 1 | Máy in phim khô laser  Seri: 56126323  Model: Drypix 6000  Xuất xứ: Fujifilm-Trung Quốc | Chi phí sửa chữa mạch điện điều khiển CPU của máy in phim khô laser | Cái | 01 |  |
| **II.** | **SỬA CHỮA TAY KHOAN CHO MÁY KHOAN XƯƠNG ĐIỆN ĐA NĂNG** | | | | |
| 1 | Máy khoan xương điện đa năng  Seri: ENTC80490  Model: IPC  Xuất xứ: Medtronic Xomed., INC- Mỹ | Chi phí sửa tay khoan cho máy khoan xương điện đa năng (hỏng động cơ, không quay được) | Cái | 01 |  |
| **III.** | **SỬA CHỮA VÀ MUA LINH KIỆN THAY THẾ CHO MÁY THỞ CHỨC NĂNG CAO** | | | | |
| 1 | Máy thở chức năng cao  Model: Servo Air  Xuất xứ: Maquet Critical Care AB (Getinge) - Thụy Điển | Chi phí sửa chữa khối pin nguồn cho máy thở chức năng cao | Khối | 02 |  |
| 2 | Cảm biến oxy (Oxy cell) | - Tương thích với máy thở chức năng cao (Model: Servo Air của hãng Maquet Critical Care AB)  - Hàng mới 100%  - Năm sản xuất: 2024 trở về sau | Cái | 02 |  |
| **IV.** | **SỬA CHỮA VÀ MUA LINH KIỆN THAY THẾ CHO MÁY THỞ** | | | | |
| 1 | Máy thở  Model: e-360S  Xuất xứ: Newport-Mỹ | Chi phí sửa chữa board mạch DC-DC cho máy thở | Cái | 01 |  |
| 2 | Máy thở  Model: e-360S  Xuất xứ: Newport-Mỹ | Chi phí sửa chữa mainboard cho máy thở | Cái | 02 |  |
| 3 | Máy thở  Model: e-360S  Xuất xứ: Newport-Mỹ | Chi phí sửa chữa board mạch cảm biến lưu lượng khí cho máy thở | Cái | 01 |  |
| 4 | Cảm biến oxy | - Tương thích với máy thở (Model: e-360S của hãng Newport)  - Hàng mới 100%  - Năm sản xuất: 2024 trở về sau | Cái | 02 |  |
| 5 | Acquy | - Điện áp: 12V  - Dòng điện: 7.2Ah  - Tương thích với máy thở (Model: e-360S của hãng Newport)  - Hàng mới 100%  - Năm sản xuất: 2024 trở về sau | Cái | 02 |  |
| **V.** | **MUA LINH KIỆN CHO MÁY CHẠY THẬN NHÂN TẠO** | | | | |
| 1 | Pin nguồn | - Điện áp: 24Vdc  - Dòng điện: 3000mAh  - Tương thích với máy chạy thận nhân tạo (Model: Surdial 55 của hãng Nipro) | Khối | 08 |  |
| **VI.** | **MUA SẮM KỆ TREO TƯỜNG ĐẶT MÁY MONITOR** | | | | |
| 1 | Kệ treo tường đặt máy monitor | - Chất liệu: Inox 304, dày 1mm  - Kích thước (D x R): 40 x 40 cm  - Hàng mới 100%  - Năm sản xuất: 2025 | Cái | 18 |  |
| **VII.** | **MUA SẮM TỦ ĐỰNG DỤNG CỤ PHÒNG MỔ** | | | | |
| 1 | Tủ đựng dụng cụ phòng mổ | - Chất liệu: Inox 304  - Khung: hộp 25mm  - Vách: 0.5mm  - Kích thước tổng (DxRxC): (1.2 x 0.5 x 2) m  - Trong đó kích thước:  + 3 tầng trên mỗi tầng (DxRxC): (1.2 x 0.5 x 0.5) m  + 2 tầng dưới mỗi tầng (DxRxC): (1.2 x 0.5 x 0.25) m  - Hàng mới 100%  - Năm sản xuất: 2025 | Cái | 04 |  |
| **VIII.** | **MUA SẮM TỦ MÁT** | | | | |
| 1 | Tủ mát | - Dạng tủ: đứng  - Công nghệ tiết kiệm điện Inverter  - Làm lạnh quạt gió  - Công nghệ Low-E  - Dàn lạnh ống đồng  - Dung tích: 1200-1400ml  - Nhiệt độ: 0℃ ̴ 10℃  - Nguồn điện: 220V/50Hz-60Hz  - Công suất: 350-380W  - Hàng mới 100%  - Năm sản xuất: 2024 trở về sau | Cái | 02 |  |
| **IX.** | **MUA SẮM TỦ LẠNH** | | | | |
| 4 | Tủ lạnh | - Dạng tủ: đứng  - Dung tích: 80-120ml  - Hàng mới 100%  - Năm sản xuất: 2024 trở về sau | Cái | 01 |  |