|  |  |
| --- | --- |
| SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA |  **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| **BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN** | **Độc lập- Tự do- Hạnh phúc** |
| **PHỤ LỤC IDANH MỤC MUA SẮM XE ĐẨY BÌNH OXY PHỤC VỤ** **CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH**(Đính kèm Thư yêu cầu số /TYC-BVNT ngày tháng năm 2025) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Danh mục thiết bị** | **Thông số kỹ thuật** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Ghi chú** |
| 1 | Xe đẩy bình oxy 70 lít | - Kích thước (D x R): 1300 x 320mm- Chất liệu: Inox 304 hoặc tương đương, độ dày 1mm, an toàn, chắc chắn, chống ăn mòn tốt- Thân xe làm bằng ống phi 25, khoảng cách 2 ống 16cm, phía trên ống có uốn cong để làm tay cầm- Giá đỡ bình oxy có kích thước (D x R) 32cm x 32cm, độ dày 2mm- Có 2 dây xích chằng giữa bình dài 400mm, dùng để cố định bình oxy- Bánh xe di chuyển: 4 bánh+ Phía trước: 2 bánh xe có đường kính 200mm+ Phía sau: 2 bánh xe có đường kính 75mm- Hàng mới 100%- Năm sản xuất: 2024 trở về sau | Cái | 05 |  |