|  |  |
| --- | --- |
| SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| **BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN** | **Độc lập- Tự do- Hạnh phúc** |
| **PHỤ LỤC I DANH MỤC MUA SẮM XE ĐẨY BÌNH OXY PHỤC VỤ**  **CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH** (Đính kèm Thư yêu cầu số /TYC-BVNT ngày tháng năm 2025) | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Danh mục thiết bị** | **Thông số kỹ thuật** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Ghi chú** |
| 1 | Xe đẩy bình oxy 70 lít | - Kích thước (D x R): 1300 x 320mm  - Chất liệu: Inox 304 hoặc tương đương, độ dày 1mm, an toàn, chắc chắn, chống ăn mòn tốt  - Thân xe làm bằng ống phi 25, khoảng cách 2 ống 16cm, phía trên ống có uốn cong để làm tay cầm  - Giá đỡ bình oxy có kích thước (D x R) 32cm x 32cm, độ dày 2mm  - Có 2 dây xích chằng giữa bình dài 400mm, dùng để cố định bình oxy  - Bánh xe di chuyển: 4 bánh  + Phía trước: 2 bánh xe có đường kính 200mm  + Phía sau: 2 bánh xe có đường kính 75mm  - Hàng mới 100%  - Năm sản xuất: 2024 trở về sau | Cái | 05 |  |