|  |  |
| --- | --- |
|  SỞ Y TẾ NINH THUẬN  |  **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
|  **BỆNH VIỆN TỈNH** |  **Độc lập- Tự do- Hạnh phúc** |
| **PHỤ LỤC IDANH MỤC DỊCH VỤ SỬA CHỮA MÁY THỞ CHỨC NĂNG CAO PHỤC VỤ** **CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH**(Đính kèm Thư yêu cầu số /TYC-BVT ngày tháng năm 2025) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Danh mục thiết bị** | **Thông số kỹ thuật và** **Nội dung dịch vụ**  | **ĐVT** | **Số lượng** | **Ghi chú** |
| 1 | Máy thở chức năng cao  | Chi phí sửa van cân bằng áp lực thở ra cho máy thở chức năng cao | Máy | 01 | Seri: 3512204647Model: Puritan Bennett 840Xuất xứ: Covidien - Ireland  |
| 2 | Máy thở chức năng cao  | Chi phí sửa bo điều khiển trộn khí (Mix contronller) cho máy thở chức năng cao | Máy | 01 | Seri: 35B2104691Model: Puritan Bennett 980Xuất xứ: Covidien - Ireland  |
| 3 | Máy thở chức năng cao | Chi phí sửa chữa cho máy thở chức năng cao:- Bo mạch chính BD của khối điều khiển máy thở- Van cân bằng áp lực thở ra | Máy | 01 | Seri: 3512202665Model: Puritan Bennett 840Xuất xứ: Covidien - Ireland  |
| 4 | Máy thở chức năng cao | Chi phí sửa bo sạc pin dự phòng cho máy thở chức năng cao | Máy | 01 | Seri: 3121217530Model: Puritan Bennett 840Xuất xứ: Covidien - Ireland  |
| 5 | Cảm biến lưu lượng thở ra | Tương thích với máy thở chức năng cao (Model: Puritan Bennett 840 của hãng Covidien)  | Cái | 01 |  |
| 6 | Cảm biến oxy | Tương thích với máy thở chức năng cao (Model: Puritan Bennett 840 của hãng Covidien)  | Cái | 02 |  |