|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| SỞ Y TẾ NINH THUẬN | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** | |
| **BỆNH VIỆN TỈNH** | | **Độc lập- Tự do- Hạnh phúc** |
| **PHỤ LỤC I DANH MỤC DỊCH VỤ SỬA CHỮA BAO GỒM THAY THẾ LINH KIỆN**  **CHO MÁY HÚT TRUNG TÂM VÀ BỒN OXY LỎNG**  **PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH** (Đính kèm Thư yêu cầu số /TYC-BVT ngày tháng năm 2025) | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Danh mục thiết bị** | **Thông số kỹ thuật và**  **Nội dung dịch vụ** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Ghi chú** |
| 1 | Máy hút trung tâm  Seri: FO640465  Model: MU0-064  Xuất xứ: Korea-DOOVAC | Chi phí sửa chữa:  - Trục chính đầu hút: 01 cái  - Lòng trong đầu hút: 02 cái  - Cánh vớt tạo áp suất âm: 03 cái  - Khớp nối dẫn động hoa thị và vòng nệm hoa thị trục cốt: 01 cái | Máy | 01 |  |
| 2 | Máy hút trung tâm  Seri: FR1010007  Model: MU0-064  Xuất xứ: Korea-DOOVAC | Chi phí sửa chữa:  - Lòng trong đầu hút: 01 cái  - Cánh vớt tạo áp suất âm: 03 cái | Máy | 01 |  |
| 3 | Bồn oxy lỏng  Seri: 2021-00280  Nước sản xuất: Trung Quốc | Chi phí sửa chữa:  - Ron teflon và vòng chặn titan chống giãn nở khớp nối đồng hồ dung lượng: 01 cái  - Lò xo đồng hồ: 01 cái  - Lưng đồng hồ báo dung lượng oxy lỏng: 01 cái | Cái | 01 |  |
| 4 | Van 1 chiều | - Chất liệu: Inox 304  - Kích thước: phi 49mm  - Tương thích với máy hút trung tâm (Model: MU0-064 của hãng DOOVAC)  - Hàng mới 100%  - Năm sản xuất: 2024 trở về sau | Cái | 02 |  |
| 5 | Bạt đạt đỡ 2 đầu trục chính | - Chất liệu: thép cacbon  - Kích thước: 30-47mm  - Tương thích với máy hút trung tâm (Model: MU0-064 của hãng DOOVAC)  - Hàng mới 100%  - Năm sản xuất: 2024 trở về sau | Cái | 04 |  |
| 6 | Lọc dầu | - Chất liệu: thép sơn tĩnh điện, lõi lọc chuyên dụng  - Kích thước: 60-110mm  - Tương thích với máy hút trung tâm (Model: MU0-064 của hãng DOOVAC)  - Hàng mới 100%  - Năm sản xuất: 2024 trở về sau | Cái | 02 |  |
| 7 | Dầu nhớt | - Tương thích với máy hút trung tâm (Model: MU0-064 của hãng DOOVAC)  - Hàng mới 100%  - Năm sản xuất: 2024 trở về sau | Lít | 09 |  |
| 8 | Co ren inox ống dẫn oxy lỏng | - Chất liệu: Inox 316  - Tương thích với bồn oxy lỏng  (Seri: 2021-00280, nước sản xuất: Trung Quốc)  - Hàng mới 100%  - Năm sản xuất: 2024 trở về sau | Cái | 03 |  |
| 9 | Ron cao su phía trong đồng hồ | - Chất liệu: nhựa PP  - Kích thước: 8-12mm  - Tương thích với bồn oxy lỏng  (Seri: 2021-00280, nước sản xuất: Trung Quốc)  - Hàng mới 100%  - Năm sản xuất: 2024 trở về sau | Cái | 03 |  |