|  |  |
| --- | --- |
|  SỞ Y TẾ NINH THUẬN  |  **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
|  **BỆNH VIỆN TỈNH** |  **Độc lập- Tự do- Hạnh phúc** |
| **PHỤ LỤC IDANH MỤC DỊCH VỤ SỬA CHỮA BAO GỒM THAY THẾ LINH KIỆN** **CHO MÁY HÚT TRUNG TÂM VÀ BỒN OXY LỎNG** **PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH**(Đính kèm Thư yêu cầu số /TYC-BVT ngày tháng năm 2025) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Danh mục thiết bị** | **Thông số kỹ thuật và** **Nội dung dịch vụ** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Ghi chú** |
| 1 | Máy hút trung tâm Seri: FO640465Model: MU0-064Xuất xứ: Korea-DOOVAC | Chi phí sửa chữa:- Trục chính đầu hút: 01 cái- Lòng trong đầu hút: 02 cái- Cánh vớt tạo áp suất âm: 03 cái- Khớp nối dẫn động hoa thị và vòng nệm hoa thị trục cốt: 01 cái | Máy | 01 |  |
| 2 | Máy hút trung tâm Seri: FR1010007Model: MU0-064Xuất xứ: Korea-DOOVAC | Chi phí sửa chữa:- Lòng trong đầu hút: 01 cái- Cánh vớt tạo áp suất âm: 03 cái | Máy | 01 |  |
| 3 | Bồn oxy lỏngSeri: 2021-00280Nước sản xuất: Trung Quốc | Chi phí sửa chữa:- Ron teflon và vòng chặn titan chống giãn nở khớp nối đồng hồ dung lượng: 01 cái- Lò xo đồng hồ: 01 cái- Lưng đồng hồ báo dung lượng oxy lỏng: 01 cái | Cái | 01 |  |
| 4 | Van 1 chiều | - Chất liệu: Inox 304- Kích thước: phi 49mm- Tương thích với máy hút trung tâm (Model: MU0-064 của hãng DOOVAC)- Hàng mới 100%- Năm sản xuất: 2024 trở về sau | Cái | 02 |  |
| 5 | Bạt đạt đỡ 2 đầu trục chính | - Chất liệu: thép cacbon- Kích thước: 30-47mm- Tương thích với máy hút trung tâm (Model: MU0-064 của hãng DOOVAC)- Hàng mới 100%- Năm sản xuất: 2024 trở về sau | Cái | 04 |  |
| 6 | Lọc dầu | - Chất liệu: thép sơn tĩnh điện, lõi lọc chuyên dụng- Kích thước: 60-110mm- Tương thích với máy hút trung tâm (Model: MU0-064 của hãng DOOVAC)- Hàng mới 100%- Năm sản xuất: 2024 trở về sau | Cái | 02 |  |
| 7 | Dầu nhớt | - Tương thích với máy hút trung tâm (Model: MU0-064 của hãng DOOVAC)- Hàng mới 100%- Năm sản xuất: 2024 trở về sau | Lít | 09 |  |
| 8 | Co ren inox ống dẫn oxy lỏng | - Chất liệu: Inox 316- Tương thích với bồn oxy lỏng(Seri: 2021-00280, nước sản xuất: Trung Quốc)- Hàng mới 100%- Năm sản xuất: 2024 trở về sau | Cái | 03 |  |
| 9 | Ron cao su phía trong đồng hồ | - Chất liệu: nhựa PP- Kích thước: 8-12mm- Tương thích với bồn oxy lỏng(Seri: 2021-00280, nước sản xuất: Trung Quốc)- Hàng mới 100%- Năm sản xuất: 2024 trở về sau | Cái | 03 |  |