|  |  |
| --- | --- |
| SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| **BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN** | **Độc lập- Tự do- Hạnh phúc** |
| **PHỤ LỤC IDANH MỤC DỊCH VỤ SỬA CHỮA THIẾT BỊ Y TẾ PHỤC VỤ** **CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH**(Đính kèm Thư yêu cầu số /TYC-BVNT ngày tháng năm 2025) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Danh mục thiết bị** | **Nội dung dịch vụ**  | **ĐVT** | **Số lượng** |
| 1 | Đầu camera dùng trong phẫu thuật nội soi Seri: RRS 977390-HModel: TH 100Xuất xứ: Karl Storz-Đức  | Chi phí sửa bộ kính lọc cho đầu camera dùng trong phẫu thuật nội soi | Cái | 01 |
| 2 | Đầu dò siêu âm Linear Seri: B3FGQ6Model: L12-5Xuất xứ: Philips-Trung Quốc  | Chi phí sửa chữa chấn tử cho đầu dò siêu âm Linear | Cái | 01 |
| 3 | Đầu dò siêu âm ConvexSeri: B39VR2Model: C6-2Xuất xứ: Philips-Trung Quốc  | Chi phí sửa chữa chấn tử cho đầu dò siêu âm Convex | Cái | 01 |
| 4 | Dây nội soi dạ dàySeri: 2032517Model: GIF-H170Xuất xứ: Olympus-Nhật  | Sửa chữa linh kiện cho dây nội soi dạ dày:1. Kênh thiết bị: 01 Cái2. Cáp truyền lực cơ phận: 01 Cái 3. Vỏ bọc đầu cuối dây soi: 01 Cái4. Lưới bảo vệ cơ phận: 01 Cái5. Chíp camera thu hình: 01 Cái | Cái | 01 |
| 5 | Dây nội soi dạ dàySeri: 2610696Model: GIF-LV1Xuất xứ: Olympus-Nhật  | Sửa chữa linh kiện cho dây nội soi dạ dày:1. Thân ống soi: 01 Cái2. Kênh sinh thiết: 01 Cái 3. Cáp điều khiển: 01 Cái4. Lưới bảo vệ uốn góc: 01 Cái5. Vỏ bảo vệ uốn góc: 01 Cái6. Chíp camera thu hình: 01 Cái | Cái | 01 |