|  |  |
| --- | --- |
| SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| **BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN** | **Độc lập- Tự do- Hạnh phúc** |
| **PHỤ LỤC I DANH MỤC DỊCH VỤ SỬA CHỮA THIẾT BỊ Y TẾ PHỤC VỤ**  **CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH** (Đính kèm Thư yêu cầu số /TYC-BVNT ngày tháng năm 2025) | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Danh mục thiết bị** | **Nội dung dịch vụ** | **ĐVT** | **Số lượng** |
| 1 | Đầu camera dùng trong phẫu thuật nội soi  Seri: RRS 977390-H  Model: TH 100  Xuất xứ: Karl Storz-Đức | Chi phí sửa bộ kính lọc cho đầu camera dùng trong phẫu thuật nội soi | Cái | 01 |
| 2 | Đầu dò siêu âm Linear  Seri: B3FGQ6  Model: L12-5  Xuất xứ: Philips-Trung Quốc | Chi phí sửa chữa chấn tử cho đầu dò siêu âm Linear | Cái | 01 |
| 3 | Đầu dò siêu âm Convex  Seri: B39VR2  Model: C6-2  Xuất xứ: Philips-Trung Quốc | Chi phí sửa chữa chấn tử cho đầu dò siêu âm Convex | Cái | 01 |
| 4 | Dây nội soi dạ dày  Seri: 2032517  Model: GIF-H170  Xuất xứ: Olympus-Nhật | Sửa chữa linh kiện cho dây nội soi dạ dày:  1. Kênh thiết bị: 01 Cái  2. Cáp truyền lực cơ phận: 01 Cái  3. Vỏ bọc đầu cuối dây soi: 01 Cái  4. Lưới bảo vệ cơ phận: 01 Cái  5. Chíp camera thu hình: 01 Cái | Cái | 01 |
| 5 | Dây nội soi dạ dày  Seri: 2610696  Model: GIF-LV1  Xuất xứ: Olympus-Nhật | Sửa chữa linh kiện cho dây nội soi dạ dày:  1. Thân ống soi: 01 Cái  2. Kênh sinh thiết: 01 Cái  3. Cáp điều khiển: 01 Cái  4. Lưới bảo vệ uốn góc: 01 Cái  5. Vỏ bảo vệ uốn góc: 01 Cái  6. Chíp camera thu hình: 01 Cái | Cái | 01 |