|  |  |
| --- | --- |
| SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| **BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN** | **Độc lập- Tự do- Hạnh phúc** |
| **PHỤ LỤC I DANH MỤC MUA SẮM HÀNG HÓA, LINH KIỆN THAY THẾ, DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH, BẢO TRÌ, SỬA CHỮA CHO CÁC THIẾT BỊ Y TẾ PHỤC VỤ**  **CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH** (Đính kèm Thư yêu cầu số /TYC-BVNT ngày tháng năm 2025) | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Danh mục thiết bị** | **Thông số kỹ thuật và Nội dung dịch vụ** | **ĐVT** | **Số lượng** |
| **I.** | **MUA SẮM HÀNG HÓA** | | | |
| 3 | Máy châm xà phòng tự động | - Chất liệu: Nhựa  - Loại: treo tường  - Dung tích: 550-600ml  -Dung dịch ra 1 lần 1 ml  - Nguồn DC 6V  - Khoảng cách cảm ứng: 0-10cm  - Tự động xịt nước rửa tay cảm ứng  - Hàng mới 100%  - Năm sản xuất: 2024 trở về sau | Cái | 08 |
| 4 | Máy phun cồn tự động | - Loại: treo tường  - Cảm ứng tự động  - Công suất định mức: 15-20W  - Dung tích: 900-1000ml  - Khối lượng phun: 0.8-1.5cc  - Khoảng cách cảm ứng: 6-12cm  - Hàng mới 100%  - Năm sản xuất: 2024 trở về sau | Cái | 08 |
| **III.** | **DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH** | | | |
| 1 | Thang máy điện Mitsubishi dưới 10 tầng (750Kg) | Kiểm định | Thang | 4 |
| 2 | Thang máy điện Mitsubishi dưới 10 tầng (1350Kg) | Kiểm định | Thang | 8 |
| **IV.** | **DỊCH VỤ BẢO TRÌ (Kiểm tra máy và sửa chữa để đưa máy phục hồi trạng thái hoạt động trước khi bảo trì)** | | | |
| 1 | Máy cắt vi thể  Model: HM 325  Xuất xứ: Thermo Scientific-Trung Quốc | Bảo trì | Cái | 01 |
| 2 | Máy vùi mô  Model: Histostar  Xuất xứ: Thermo Scientific-Anh | Bảo trì | Cái | 01 |
| 3 | Máy nhuộm tiêu bản  Model: Varistain 24-4  Xuất xứ: Thermo Scientific-Anh | Bảo trì | Cái | 01 |