|  |  |
| --- | --- |
| SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| **BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN** | **Độc lập- Tự do- Hạnh phúc** |
| **PHỤ LỤC I DANH MỤC MUA SẮM MÁY HÀN MIỆNG TÚI LIÊN TỤC PHỤC VỤ**  **CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH** (Đính kèm Thư yêu cầu số /TYC-BVNT ngày tháng năm 2025) | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Danh mục thiết bị** | **Thông số kỹ thuật** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Ghi chú** |
| 1 | Máy hàn miệng túi liên tục | - Nguồn điện: 220VAC/50Hz  - Công suất: 650-800W  - Tốc độ hàn (m/min): 0-16 (có thể điều chỉnh tốc độ hàn)  - Bề dày đường hàn (mm): ≥ 5 đến ≤10  - Nhiệt độ hàn (℃): 0-300 có thể chỉnh nhiệt phù hợp  - Máy hàn được 1 lớp nilon và 1 lớp giấy  - Hàng mới 100%  - Năm sản xuất: 2024 trở về sau | Cái | 02 |  |