|  |  |
| --- | --- |
| SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| **BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN** | **Độc lập- Tự do- Hạnh phúc** |
| **PHỤ LỤC IDANH MỤC MUA SẮM LINH KIỆN THAY THẾ CHO BƠM TIÊM ĐIỆN VÀ** **BƠM TRUYỀN DỊCH PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH**(Đính kèm Thư yêu cầu số /TYC-BVNT ngày tháng năm 2025) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Danh mục thiết bị** | **Thông số kỹ thuật** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Ghi chú** |
| 1 | Pin sạc | - Điện áp: 12v- Dòng điện: 800 mAh- Tương thích với bơm tiêm điện (Model: Top 5300 của hãng Top)- Hàng mới 100%- Năm sản xuất: 2024 trở về sau | Bộ | 02 |  |
| 2 | Bộ nguồn | - Tương thích với bơm tiêm điện (Model: Top 5300 của hãng Top)- Hàng mới 100%- Năm sản xuất: 2024 trở về sau | Bộ | 01 |  |
| 3 | Sensor áp lực | - Tương thích với bơm tiêm điện (Model: Top 5300 của hãng Top)- Hàng mới 100%- Năm sản xuất: 2024 trở về sau | Cái | 01 |  |
| 4 | Kẹp đuôi cho máy bơm tiêm điện | - Tương thích với bơm tiêm điện (Model: Top 5300 của hãng Top)- Hàng mới 100%- Năm sản xuất: 2024 trở về sau | Bộ | 01 |  |
| 5 | Sensor vị trí ống tiêm | - Tương thích với bơm tiêm điện (Model: Top 5530 của hãng Top)- Hàng mới 100%- Năm sản xuất: 2024 trở về sau | Bộ | 01 |  |
| 6 | Pin sạc | - Điện áp: 12v- Dòng điện: 1800 mAh- Tương thích với bơm truyền dịch (Model: Top 2300 của hãng Top)- Hàng mới 100%- Năm sản xuất: 2024 trở về sau | Cái | 04 |  |
| 7 | Đệm cửa | - Tương thích với bơm truyền dịch (Model: Top 2300 của hãng Top)- Hàng mới 100%- Năm sản xuất: 2024 trở về sau | Cái | 04 |  |